G1022400 Rychlovarná konvice
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Níže jsou uvedeny důležité pokyny týkající se instalace, používání a údržby; tuto příručku pečlivě uschovejte pro budoucí použití. Výrobek používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu; jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Výrobce proto nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným, chybným nebo nepřiměřeným používáním.
Před použitím zkontrolujte neporušenost přístroje: v případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na servis.
Nenechávejte obalové materiály (plastové sáčky, polystyren, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože mohou být zdrojem nebezpečí; tyto materiály musí být také tříděny jako odpad.
Ujistěte se, že údaje na typovém štítku odpovídají elektrické síti; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku. Nesprávná instalace může způsobit škody na osobách, zvířatech nebo majetku, za které výrobce nenese odpovědnost.
Pokud je nutné použít adaptéry, vícenásobné zásuvky nebo prodlužovací kabely, používejte pouze ty, které odpovídají platným bezpečnostním normám; nepřekračujte limity zatížení uvedené na adaptéru a/nebo prodlužovacím kabelu ani maximální výkon uvedený na vícenásobném adaptéru.
Nenechávejte přístroj zbytečně připojený k síti; pokud jej nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
Vždy odpojte přístroj od napájení, pokud je ponechán bez dozoru. Čištění provádějte pouze po vytažení zástrčky ze zásuvky.
Pokud je přístroj mimo provoz a rozhodnete se jej neopravovat, doporučuje se jej znefunkčnit odstřižením napájecího kabelu.
· Nepřibližujte napájecí kabel k ostrým předmětům nebo horkým povrchům a netahejte za něj při vytahování ze zásuvky. Nenechávejte jej viset z pracovní desky, kde by na něj mohlo dosáhnout dítě. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen kabel, zástrčka nebo došlo ke zkratu; opravu svěřte autorizovanému servisu.
· Nevystavujte výrobek nepříznivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Uchovávejte jej na suchém místě. Nedotýkejte se výrobku mokrýma rukama ani bosí.
· Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím rizikům. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
· Děti si nesmí s přístrojem hrát.
· Uchovávejte výrobek i napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
UPOZORNĚNÍ: výrobek má topnou funkci. Povrchy mohou dosahovat vysokých teplot. Vzhledem k individuálnímu vnímání teploty používejte přístroj opatrně. Dotýkejte se pouze určených částí.
Je-li napájecí kabel poškozen nebo v případě poruchy či nesprávné funkce, nemanipulujte s přístrojem. Opravu smí provádět pouze výrobce, jeho servisní středisko nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku. Nedodržení těchto pokynů může ohrozit bezpečnost přístroje a zrušit platnost záruky.
· Tento přístroj je určen pro domácí použití nebo podobné aplikace, například v kuchyňkách pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiných pracovišť, pro hosty hotelů, motelů, penzionů či rezidencí.
· Přístroj není určen k ovládání pomocí externích časovačů nebo dálkových ovladačů. Před každým použitím zcela rozviňte napájecí kabel.
· Nevystavujte výrobek nárazům – mohlo by dojít k jeho poškození. Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství.
· Nepoužívejte pod nebo vedle hořlavých materiálů (např. záclon), zdrojů tepla, v chladných zónách nebo v prostředí s párou.

INFORMACE O POUŽITÍ
Při prvním použití vyčistěte části, které přijdou do styku s potravinami, tedy vnitřek konvice.
Před každým spuštěním vždy zavřete víko.
Konvici umístěte na stabilní a rovný povrch. Nenechávejte přístroj během provozu bez dozoru.
Konvici používejte výhradně k ohřevu nebo vaření vody. Naplňujte ji pouze studenou vodou a dodržujte vyznačené limity (max. 1,7 l, min. 0,5 l).
Vodu nalijte vždy před zapnutím konvice. Nikdy nepřidávejte tekutiny po zapnutí.
Pokud je konvice zapnuta bez vody, bezpečnostní zařízení ji automaticky vypne, aby se zabránilo poškození. Ohřev nebude možný, dokud topné těleso nevychladne.
Po uvedení vody do varu odpojte přístroj ze zásuvky a konvici zcela vyprázdněte, abyste zabránili usazování vodního kamene. Po použití odpojte zástrčku a před uložením nebo čištěním nechte všechny části vychladnout.
Neponořujte výrobek do vody ani jiných tekutin. Zabraňte kontaktu s vodními nebo jinými postřiky.

POPIS ČÁSTÍ G10224
1. Víko
2. [image: ]Displej
3. Rukojeť
4. Základna
5. Tělo konvice
6. Tlačítko otevření víka
7. Výlevka
8. Tlačítka přednastavených programů
9. Tlačítko +
10. Tlačítko –
11. Tlačítko KEEP (udržování teploty)
12. Tlačítko ON/START


[image: ]PROVOZ
Při prvním použití přiveďte 2–3× k varu maximální množství vody (1,7 l) a pokaždé ji nahraďte čerstvou studenou vodou. Víko otevřete pomocí tlačítka (6).
Další použití: 
Nalijte požadované množství vody v rámci limitů (MAX 1,7 l; MIN 0,5 l). Zavřete víko až do zacvaknutí a připojte zástrčku do zásuvky. Umístěte konvici na základnu (4) a postupujte podle jednoho z následujících režimů.

RUČNÍ REŽIM
· Pokud je přístroj v pohotovostním režimu, stiskněte symbol na displeji (2). Displej se rozsvítí a zobrazí aktuální teplotu vody.
Vaření vody na 100 °C:
· Stiskněte tlačítko ON/START a vyčkejte 3 sekundy.
Ohřev vody mezi 40–95 °C:
· Nastavte teplotu tlačítky + a – (9 a 10) a vyčkejte 3 sekundy.
Vaření a udržování teploty na 100 °C:
· Stiskněte ON/START a vyčkejte 3 sekundy.
· Poté stiskněte tlačítko KEEP (11) pro aktivaci funkce udržování teploty (tlačítko bliká).
Ohřev a udržování teploty mezi 40–95 °C:
· Nastavte teplotu tlačítky + a – a vyčkejte 3 sekundy.
· Stiskněte KEEP (11) pro aktivaci udržování teploty.
Po dosažení nastavené teploty termostat přístroj automaticky vypne.
Funkce udržování teploty trvá 2 hodiny.
Po použití konvici zcela vyprázdněte, abyste zabránili tvorbě vodního kamene.

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY
· Čaj a bylinné čaje – 90 °C
· Bílý čaj – 70 °C
· Matcha a zelený čaj – 80 °C
· Kojenecká láhev – 40 °C
Postup:
· Aktivujte displej.
· Stiskněte jedno ze 4 programových tlačítek (8) a vyčkejte 3 sekundy.
· V případě potřeby aktivujte funkci KEEP (11).
Po dosažení teploty se přístroj automaticky vypne. Funkce udržování teploty trvá 2 hodiny.

ČIŠTĚNÍ
Odpojte přístroj ze zásuvky a před čištěním jej nechte vychladnout.
Neponořujte základnu ani konvici do vody.
Vnitřek čistěte po vychladnutí opláchnutím vlažnou vodou. Pravidelně provádějte odvápnění.
Vnější část a základnu čistěte vlhkým hadříkem.

ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE
Pro prevenci usazování vodního kamene doporučujeme pravidelné čištění:
Naplňte konvici do poloviny maximální kapacity vodou a přidejte citronovou šťávu. Směs 3× převařte. Poté konvici vyprázdněte a 2–3× převařte čistou vodu.

BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ
Zařízení se aktivuje, pokud je konvice zapnuta bez vody. Přístroj se vypne a znovu jej lze zapnout až po vychladnutí topného tělesa.

TECHNICKÉ ÚDAJE
· Napájení: AC 220–240 V ~ 50–60 Hz
· Výkon: 1850–2200 W
· Elektronické ovládání s regulací teploty
· Bezpečnostní systém automatického vypnutí
· Spotřeba v pohotovostním režimu: 0,1 W
· Přechod do pohotovostního režimu po 1 minutě nečinnosti
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