PH9201 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Níže jsou uvedeny důležité pokyny týkající se instalace, používání a údržby; tento návod pečlivě uschovejte pro další potřebu. Produkt používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné. Výrobce nemůže být zodpovědný za škody vzniklé nevhodným, nesprávným či nerozumným používáním.
· Před použitím zkontrolujte integritu přístroje; pokud si nejste jisti, nepoužívejte jej a obraťte se na servis. 
· Neponechávejte obalové materiály (plastové sáčky, polystyren, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože představují potenciální nebezpečí. Tyto materiály je třeba likvidovat tříděným způsobem. 
· Ujistěte se, že údaje na štítku přístroje odpovídají parametrům elektrické sítě; instalaci provádějte podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku. Nesprávná instalace může způsobit škody lidem, zvířatům nebo majetku, za které výrobce nenese odpovědnost. 
· Pokud je třeba použít adaptéry, prodlužovací kabely či rozdvojky, používejte pouze ty, které splňují platné bezpečnostní normy; nepřekračujte maximální příkon uvedený na adaptéru nebo prodlužovacím kabelu. 
· Přístroj nevkládejte zbytečně do sítě; je lepší jej odpojit, pokud se nepoužívá. 
· Vždy odpojte přístroj ze sítě, pokud jej necháváte bez dozoru. 
· Čištění provádějte až po odpojení ze sítě. 
· Pokud je přístroj nefunkční a nechcete jej opravovat, doporučuje se učinit jej nefunkčním přeříznutím napájecího kabelu. 
· Nepřibližujte napájecí kabel k ostrým předmětům, horkým povrchům a netahejte za něj při odpojování. Neponechávejte jej volně viset, kde by jej dítě mohlo uchopit. Nepoužívejte přístroj s poškozeným kabelem, zástrčkou nebo při zkratování; opravu provádějte pouze autorizovaným servisem. 
· Nevystavujte přístroj nepříznivým povětrnostním podmínkám (déšť, vlhkost, mráz). Uchovávejte jej v suchu a nedotýkejte se mokrýma rukama nebo bosýma nohama. 
· Přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly řádně poučeny o bezpečném používání; čištění a údržbu by děti měly provádět jen pod dohledem. 
· Děti si s přístrojem nesmějí hrát. 
· Přístroj a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let. 
· Přístroj je určen pro domácí použití nebo obdobné aplikace (kuchyně pro personál, kanceláře, hotely, motele, B&B apod.). 
· Přístroj není určen k ovládání externími časovači nebo dálkově. Před každým použitím rozviňte napájecí kabel. 
· Nepokoušejte se opravovat přístroj sami; opravy musí provádět výrobce nebo kvalifikovaná osoba. Nedodržení tohoto pokynu může ohrozit bezpečnost a zrušit záruku. 
· Nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů (záclony, zdroje tepla, páry apod.). 
· Přístroj nepodrobujte nárazům; používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství. 

INFORMACE O POUŽITÍ
· Nepoužívejte přístroj ve vaně nebo sprše. Pokud spadne do vody, nepoužívejte jej a okamžitě odpojte ze sítě. Zabraňte vniknutí vody do přístroje. V případě problémů přístroj zkontrolujte u kvalifikovaného servisu. 
· Nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí. 
· Nepokládejte přístroj poblíž plných nádob s vodou; skladujte na stabilní, tvrdé a suché ploše. Horký přístroj pokládejte jen na odolné povrchy a mimo oblečení, hořlavé kapaliny nebo papír. 
· Nezablokujte větrací otvory – mohlo by dojít k poškození motoru. Udržujte vlasy minimálně 5 cm od otvorů. 
· Pokud dojde k přehřátí (např. při dlouhodobém použití nebo ucpání ventilace), bezpečnostní termostat zastaví motor. Přístroj bude opět použitelný po vychladnutí motoru. 
· Neponechávejte přístroj bez dozoru při provozu. Montované příslušenství se silně zahřívá – abyste se nespálili, nedotýkejte se ho. 
· Nepoužívejte přístroj jako topení. Po použití počkejte, až vychladne. Nepoškozujte kabel ovinutím kolem přístroje během používání. 
· Pokud používáte fén v koupelně, po použití jej odpojte ze sítě; blízkost vody může být nebezpečná i při vypnutém přístroji. Doporučuje se instalovat proudový chránič (RCD) s citlivostí max. 30 mA. 

PH92 – POPIS A FUNKCE
1. [image: ]Koncentrátor 
2. Tělo přístroje 
3. Nasávání vzduchu 
4. Rukojeť 
5. Ochranný kryt kabelu 
6. Tlačítko teploty 
7. Tlačítko rychlosti 
POUŽITÍ
· Nastavte tlačítko rychlosti (7) na “OFF” a připojte zástrčku do zásuvky. 
· Přístroj má 2 rychlosti; posuňte tlačítko (7) pro výběr rychlosti. 
· Přístroj má 5 teplot; stiskněte tlačítko (6) pro výběr teploty. 
· LED světlo vedle tlačítka (6) ukazuje nastavenou teplotu. 
· Po dokončení sušení nastavte tlačítko rychlosti (7) na “OFF” a nechte přístroj vychladnout (cca 20 minut). 
· Po vychladnutí uložte mimo dosah dětí. 
FUNKCE
Kontrola teploty: umožňuje nastavit teplotu vycházejícího vzduchu.
Tabulka teplot a rychlostí:
	Teplo
	Vlastnosti
	Teplota
	Rychlost

	0
	Studený vzduch
	25°C
	1-2-3

	1
	Nízké
	Jemné sušení
	57°C

	2
	Střední
	Běžné sušení
	80°C

	3
	Vysoké
	Rychlé sušení/styling
	100°C

	4
	Studeno/teplo cykly
	Snižuje stres vlasů
	Variabilní


Funkce iontů: uvolňuje ionty, zkracuje dobu sušení, usnadňuje styling a snižuje statickou elektřinu.
Funkce paměti: uchovává poslední nastavení teploty a rychlosti.
Funkce samočištění:
· Otočte filtr proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej. 
· Stiskněte tlačítko “Teplota” (6) na 3 sekundy. 
· Motor se otočí zpětně po dobu 10 sekund a vyčistí filtr a vnitřní části. Po dokončení vložte filtr zpět. 
ČIŠTĚNÍ
· Odpojte ze sítě a počkejte, až vychladne. 
· Nepoužívejte vodu, otřete měkkým mírně vlhkým hadříkem. 
· Pravidelně čistěte nasávání vzduchu (3) pomocí funkce samočištění. 
TECHNICKÉ PARAMETRY
· Napájení: AC 220-240V~50-60Hz 
· Výkon: 1600-1800W 
· Motor BLDC bezkartáčový, vysokorychlostní 110 000 RPM 
· 2 rychlosti, 5 teplot: studená, 57°C, 80°C, 100°C, cykly teplo/studený vzduch 
· Příslušenství: koncentrátor s magnetickým uchycením 
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